ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

г. Вытегра

О внесении изменений в постановление

Администрации Вытегорского муниципального

района от 12.07.2021 № 788

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая результаты проведенных публичных слушаний по проекту утверждаемой схемы, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в схему теплоснабжения сельского поселения Анненское, утвержденную постановлением Администрации Вытегорского муниципального района от 12 июля 2021 года № 788 «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Анненское», следующие изменения:
   1. В подпункте 1.2 раздела 1 таблицу 1.2 изложить в новой редакции:

**«Таблица 1.2.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Жилищный фонд, всего | ед./кв.м | 972/65000 |
| в том числе: многоквартирный жилищный фонд (с централизованным теплоснабжением) | ед./кв.м | 16/5965 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 4 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 4 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 2,017 |
| в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 2,017 |

* 1. В подпункте 1.3 раздела 1 таблицу 1.3 изложить в новой редакции:

**«Таблица 1.3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 16 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 2 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | - |
| 5 | Объекты социальной защиты | ед. | - |

**.**

* 1. В подпункте 1.5 раздела 1 первый абзац изложить в новой редакции: «Система теплоснабжения Анненского сельского поселения состоит из 4 котельных общей установленной мощностью 2,51 Гкал/ч и 2,017 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. На сегодняшний день эксплуатацию данных объектов осуществляет АО «Вологодская областная энергетическая компания».
  2. В подпункте 2.1 раздела 2 таблицу 2.1 изложить в новой редакции:

**«Таблица 2.1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная мощность, Гкал/ч | Расход теплоносителя, т/ч | Основной вид топлива | Протяженность тепловых сетей, м |
| Котельная № 18, с/п Анненское, с. Анненский Мост, Советский проспект, д. 27а. | 0,84 | 0,32 | 38,0 | Уголь | 383 |
| Котельная № 19, с/п Анненское, с. ул. Первомайская, | 0,5 | 0,15 | 18,0 | Уголь | 645 |
| Котельная № 20, с/п Анненское, с. Анненский Мост, ул. Подгорная, д.1а. | 0,3 | 0,09 | 11,0 | Дрова | 74 |
| Котельная № 26, с/п Анненское, с. Александровское, ул. Центральная (блочно-модульная) | 0,87 | 0,38 | 40,0 | Пеллеты | 915 |
| ИТОГО: | 2,51 | 0,94 | 107,0 |  | 2017 |

**.**

* 1. В подпункте 2.2 раздела 2 таблицу 2.2 изложить в новой редакции:

**«Таблица 2.2.**

| Потребитель | Отапливаемый объем, м3 | Твн | Расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| **Котельная №18** | | | |
| Школа, Советский пр., 27 | 12 783 | 16 | 202 483 |
| Жилой дом, Советский пр., 14 | 2 444 | 20 | 55 919 |
| Жилой дом, Советский пр., 25 | 2 883 | 20 | 64 464 |
| **ИТОГО отопление:** |  |  | **322 866** |
| **Котельная №19** | | | |
| Жилой дом, ул. Первомайская, 2 |  | 20 | 10 100 |
| Жилой дом, ул. Первомайская, 4 |  | 20 | 10 109 |
| Жилой дом, ул. Первомайская, 6 |  | 20 | 9 672 |
| Жилой дом, ул. Первомайская, 8 |  | 20 | 11 419 |
| Медпункт ВЦРБ, ул. Первомайская, 9 |  | 18 | 4 644 |
| Магазин ПО «Восход», магазин «Людмила», ул. Первомайская, 5 |  | 30 | 21 753 |
| **ИТОГО отопление:** |  |  | **67 697** |
| **Котельная №20** | | | |
| Амбулатория, ул. Подгорная,1 | 4 137 | 18 | 86 340 |
| **ИТОГО отопление:** |  |  | **86 340** |
| **Котельная №26** | | | |
| Жилой дом, ул. Центральная, 22 | 252 | 20 | 8 124 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 20 | 532 | 20 | 16 045 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 18 | 278 | 20 | 8 936 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 14 | 584 | 20 | 17 006 |
| Жилой дом ул. Центральная, 7 | 1 911 | 20 | 44 717 |
| Магазин ОАО ТПЦ «Речфлот»,  ул. Центральная, 7а | 166 | 15 | 2 965 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 3 | 1 914 | 20 | 44 788 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 5 | 1 911 | 20 | 44 717 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 9 | 1 911 | 20 | 44 717 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 11 | 1 911 | 20 | 45 068 |
| Жилой дом, ул. Центральная, 24 | 1 926 | 20 | 45 068 |
| Магазин ПО «Восход», ул. Центральная, 10 | 286 | 15 | 5 099 |
| **ИТОГО отопление:** |  |  | **327 250** |

* 1. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в новой редакции:

«Тарифы теплоснабжающих организаций

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | Наименование котельной | Дата ввода тарифа | Тариф руб./Гкал |
| 1. | Акционерное Общество «Вологодская областная энергетическая компания» | Котельная № 20, с/п Анненское, с. Анненский Мост, ул. Подгорная, д.1а. | с 01.01.2024 г по 30.06.2024 г  с 01.07.2024 г по 31.12.2024 г | 5224,80\*  5839,20\* |
| 2. | Акционерное Общество «Вологодская областная энергетическая компания» | Котельная № 18, с/п Анненское, с. Анненский Мост, Советский проспект, д. 27а;  Котельная № 19, с/п Анненское, с. ул. Первомайская, блочно-модульная;  Котельная № 26, с/п Анненское, с. Александровское, ул. Центральная | с 01.01.2024 г по 30.06.2024 г  с 01.07.2024 г по 31.12.2024 г | 5224,80\*  5839,20\* |

\*тариф указан с учетом ндс».

* 1. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 в информации по котельной № 19 предложение «Количество подключенных потребителей – 8.» заменить предложением «Количество подключенных потребителей – 7.».
  2. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 раздела 3 в информации по котельной № 26 первый и второй абзацы изложить в новой редакции:

«Здание котельной – блочно-модульное. Год ввода в эксплуатацию – 2020 год.

Вид топлива – пеллеты».

* 1. В подпункте 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 в информации по котельной № 19 таблицу «Перечень тепловых нагрузок, подключенных к тепловой сети» изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование здания | Тип здания | Тепловая нагрузка на отопление, ккал/ч |
| 1 | Жилой дом , ул. Первомайская, 2 | население | 10 100 |
| 2 | Жилой дом , ул. Первомайская, 4 | население | 10 109 |
| 3 | Жилой дом , ул. Первомайская, 6 | население | 9 672 |
| 4 | Жилой дом , ул. Первомайская, 8 | население | 11 419 |
| 5 | Медпункт ЦРБ, ул. Первомайская, 9 | бюджет | 4 644 |
| 6 | Магазин ПО «Восход»,  ул. Первомайская, 5 | юр. лица | 21 753 |
| 7 | Магазин «Людмила»,  ул. Первомайская, 5 | юр. лица |  |
|  | **Итого:** |  | **67 697** |

1.10. Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 раздела 3 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Вытегорского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

**Руководитель Администрации района А.В. Скресанов**